|  |  |
| --- | --- |
| Ковш объемом 0,02 м3 , ширина 356 мм |  |
| 300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
| Защита ROPS |
| Рабочее освещение на стреле |
| Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях |
| Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением |
| Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений |
| Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела |

**Технические параметры:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **Yuchai YC10-9** |
| **Двигатель**  | Yanmar  |
| **Мощность** | 7.3 кВт / 9,92 л.с. при 2400 об/мин |
| **Глубина копания** | 1435 |
| **Дальность копания (на уровне грунта)** | 2745 |
| **Высота выгрузки** | 1925 |
| **Длина гусеничной тележки** | 1243 |
| **Скорость движения** | 1,6/2,6 км/ч |
| **Частота вращения поворотной платформы** | 9-11 об./мин |
| **Усилие копания (рукоять/ковш)** | 5,43 кН / 8,38 кН |
| **Макс. преодолеваемый уклон** | 26,6° |
| **Количество опорных катков** | 2 |
| **Натяжное устройство гусеничной ленты** | Смазочный цилиндр |
| **Ёмкость топливного бака** | 7.5 л |
| **Бак для гидравлической жидкости** | 9 л |
| **Габаритные размеры** | 2800\*800\*2300 |
| **Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)** | 1000 кг |

