|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ковш объемом 0,12 м3 |  | |
| 300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
| Защита ROPS, TOPS, FOPS |
| Рабочее освещение на стреле |
| Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях | |
| Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением | |
| Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений | |
| Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела | |
| Отопитель салона, Кондиционер | |

**Технические параметры:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Yuchai YC35 SR** |
| **Двигатель** | Yanmar 3TNV88 |
| **Мощность** | 18,2 кВт/24.8 л.с. при 2200 об/мин |
| **Глубина копания** | 3170 |
| **Дальность копания (на уровне грунта)** | 5438 |
| **Высота выгрузки** | 3588 |
| **Длина гусеничной тележки** | 2093 |
| **Скорость движения** | 3,1/4,8 км/ч |
| **Частота вращения поворотной платформы** | 11-13 об./мин |
| **Усилие копания (рукоять/ковш)** | 25,8 кН / 32,7 кН |
| **Макс. преодолеваемый уклон** | 35° |
| **Количество опорных катков** | 3 |
| **Натяжное устройство гусеничной ленты** | Смазочный цилиндр |
| **Ёмкость топливного бака** | 52 л |
| **Бак для гидравлической жидкости** | 40 л |
| **Габаритные размеры** | 4853\*1800\*2575 |
| **Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)** | 3860 кг |

