|  |  |
| --- | --- |
| Ковш объемом 0,05 м3, шириной 470 мм |  |
| 300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
| Защита ROPS, TOPS, FOPS |
| Рабочее освещение на стреле |
| Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях |
| Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением |
| Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений |
| Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела |
| Отопитель салона, Кондиционер |

**Технические параметры:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **Yuchai YC20 SR** |
| **Двигатель**  | Yanmar  |
| **Мощность** | 13.4 кВт / 18,22 л.с. при 2200 об/мин |
| **Глубина копания** | 2300 |
| **Дальность копания (на уровне грунта)** | 4060 |
| **Высота выгрузки** | 2500 |
| **Длина гусеничной тележки** | 1585 |
| **Скорость движения** | 1.7/3 км/ч |
| **Частота вращения поворотной платформы** | 11 об./мин |
| **Усилие копания (рукоять/ковш)** | 8,8 кН / 13 кН |
| **Усилие толкания**  | 14,6 кН |
| **Макс. преодолеваемый уклон** | 30° |
| **Количество опорных катков** | 3 |
| **Натяжное устройство гусеничной ленты** | Смазочный цилиндр |
| **Ёмкость топливного бака** | 25 л |
| **Бак для гидравлической жидкости** | 21.5 л |
| **Габаритные размеры** | 3750\*1080\*2365 |
| **Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)** | 2000 кг |

