|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ковш объемом 0,2 м3, шириной 740 мм |  | |
| 300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
| Защита ROPS, TOPS, FOPS |
| Рабочее освещение на стреле |
| Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях | |
| Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением | |
| Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений | |
| Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела | |
| Отопитель салона, Кондиционер | |

**Технические параметры:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Yuchai YС 55-8** |
| **Двигатель** | Yanmar 4TNV94L |
| **Мощность** | 36,9 кВт / 49,5 л.с. при 2500 об/мин |
| **Глубина копания** | 3935 |
| **Дальность копания (на уровне грунта)** | 6380 |
| **Высота выгрузки** | 3855 |
| **Длина гусеничной тележки** | 2458 |
| **Скорость движения** | 3,9/5,1 км/ч |
| **Частота вращения поворотной платформы** | 11-13 об./мин |
| **Усилие копания (рукоять/ковш)** | 37,4 кН |
| **Усилие толкания** | 44 кН |
| **Макс. преодолеваемый уклон** | 30° |
| **Количество опорных катков** | 7 |
| **Натяжное устройство гусеничной ленты** | Смазочный цилиндр |
| **Габаритные размеры** | 6065\*1900\*2550 |
| **Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами)** | 5710 кг |

